附件2

绿色建材产品申请事项汇总表（绿色建材认证类）

填表单位：

	序号
	产品名称
	产品品类
	系列/规格/型号
	认证证书

编号
	认证

星级
	认证机构
	证书

有效期
	申请单位
	联系人
	联系人电话
	邮箱

	1
	标准型高性能

减水剂
	围护结构及

混凝土类
	KHT-PCE-S 标准型（含气量≤3.0%）
	XXXXXXXXXXXXXX
	三星级
	XXXXXX

有限公司
	XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日
	XXXXXX

有限公司
	XXX
	XXXXXX
	XXXXX

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


绿色建材产品申请事项汇总表（符合《2025版需求标准》类）

填表单位：

	序号
	产品名称
	产品品类
	系列/规格/

型号
	绿色要求指标

情况
	品质属性指标

情况
	申请单位
	联系人
	联系人电话
	邮箱

	1
	XXX预拌

混凝土
	主体和基础材料

—预拌混凝土
	C30-C50
	1.水溶性六价铬含量=200mg/t;
2.氨释放量=0.2mg/m³。
	1.实测标准偏差与该强度等级标准偏差上限的比值为0.8;
2.混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例为50％。
	XXXXXX

有限公司
	XXX
	XXXXXX
	XXXXX

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：上述产品符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》中的绿色要求和品质属性要求。

